



许昌市公安局法制支队人员信息一体化采集设备采购项目



招标公告








采   购   人：许昌市公安局法制支队

2026年10月
一、招标采购内容
	项目名称
	采购预算
	资金来源
	备注

	[bookmark: _Hlk344477914]许昌市公安局法制支队人员信息一体化采集设备采购项目
	312700.00元
	财政资金
	


[bookmark: _Toc1790][bookmark: _Toc15727][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc373860293][bookmark: _Toc25190][bookmark: _Toc6462][bookmark: _Toc19437][bookmark: _Toc22399][bookmark: _Toc317775178]二、招标资格条件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“重大税收违法失信主体”；“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）查询“失信被执行人”； 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”，并提供查询截图。列入“严重违法失信行为记录名单”的将拒绝参与本次政府采购活动；
3、本次采购不接受联合体投标。
三、采购服务内容
详见招标文件采购需求。
四、合同履行期限
自合同签订之日起7个工作日。
[bookmark: _Toc19730][bookmark: _Toc13969][bookmark: _Toc9027][bookmark: _Toc25516][bookmark: _Toc14778][bookmark: _Toc15478][bookmark: _Toc31315]五、获取采购文件
[bookmark: _Hlk524969317]1、时间：2026年10月10日至2026年10月15日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外。）
2、方式：线上获取，潜在供应商将营业执照、法人身份证明或附有法人身份证及被授权人身份证的授权委托书加盖公章扫描件，发送至指定邮箱535864981@qq.com ，邮件主题注明：许昌市公安局法制支队人员信息一体化采集设备采购项目 - 公司名称 - 招标文件申请。报名资料经工作人员审核通过后，工作人员将电子版招标文件发送至供应商预留邮箱，视为正式获取招标文件。
六、投标文件递交和开标
1、投标文件递交截止时间：2026年10月16日09时30分
2、投标文件递交地点：许昌市公安局法制支队
3、投标文件份数：一式两份，其中正本一份，副本一份。
4、已报名供应商未在规定的时间和地点递交投标文件，其投标文件将被拒绝受理。
5、开标顺序按照签到的逆顺序进行。

七、联系方式
采购人：许昌市公安局法制支队 
联系人：王志浩
电话：18637460595

采购需求
人员信息一体化采集设备技术参数

	序号
	货物名称
	规格及技术参数
	数量

	1
	人员信息一体化采集工作台
	1、控制台整体尺寸：不大于1800mm(L)×780mm(W)×840mm(H) （高度为桌面高度）；
2、柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.2mm，表面可防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。
3、一体机内置可手动或自动控制的升降杆装置（含云台），支持照相设备、补光灯的固定安装；人像采集时, 升降杆装置可根据被照相人身高自动调节照相设备高度至合适高度，具有手动调节按钮，可手动调节高度到合适位置；摄像开始时，补光灯可自动开启，被采集人员的身高、体重、足长数据自动传输至电脑；
4、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大范围旋转调整，整体操作灵活方便，既不阻挡民警观察全场的视线，又不影响操作显示；
5、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、条码打印机、高拍仪、照相设备、补光灯等多种设备；
6、一体机柜桌面均为模块化设计；
7、键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围≥L280mm*W200mm,最小刻度为1mm；
8、控制台台面及柜体各处边缘无棱角，全部做圆弧处理，防止碰撞自残；
9、柜体设有应急报警装置，实现一键报警功能；
10、集成电脑音箱，两声道有源放大器功率输出;
	1

	2
	工控机
	1. 处理器：不低于I7 ；
1. 内存容量：≥16G ；
1. [bookmark: _GoBack]硬盘容量：固态硬盘≥2T；
1. USB数量：≥12 ；
1. 显示器：≥21英寸，宽屏
	1

	3
	身份证阅读器
	1、	工作频率：13.56MH±7kHz
2、通讯接口：USB2.0；
3、阅读时间：< 1S；
4、阅读距离：0～3cm； 
	1

	4
	软件
	根据上级公安机关对信息重复录入问题的工作要求，结合本省新一代警综平台的建设要求，该软件实现与省厅警综平台、指掌纹自动识别系统、DNA数据库系统、声纹系统、地市足迹系统的无缝对接，从根本上解决了多头录入、重复采集问题。系统软件自动从警综获取人员基本信息，再通过该软件采集人员的指纹、掌纹、人脸（三面照）、DNA、足迹、声纹、手机采集等生物信息，并实现与警综平台信息交互，具体功能如下：  
1、采集人脸三面照：系统按采集顺序会自动调用单反数码相机，实现违法人员三面照的智能采集，具体软件功能包括：  
检测图像中是否有人脸，若有人脸，则自动定位眼睛位置，判断人脸双眼间距是否过小；  
判断人脸图像的模糊程度、曝光程度、对比度等是否符合要求；  
判断人脸图像是否存在阴阳脸、姿态是否是正面；  
判断检测到的人脸图像眼睛是否闭合，对眼睛闭合的人脸图像给出提示；  
判断检测到的人脸图像是否佩戴眼镜、眼镜是否有反光；  
根据指定的人脸标准化模板对检测到的人脸图像标准化，输出标准大小的人脸图像；  
根据人脸单项质量分值，计算出人脸综合质量评分。  
2、采集指掌纹：系统自动调用指掌纹采集设备进行人员指掌纹的采集，包括平面指纹、滚动指纹、掌心掌纹、侧掌纹等的智能采集，在一定程度上自动适应各种类型的指掌纹，如干湿程度不同的人群等；★要求所投软件必须与河南省厅指掌纹自动识别系统无缝对接，实现采集数据自动入本市指纹库，自动提交省库进行查重，结果自动反馈功能（投标人自行承诺，中标公示后3日内进行对接演示，演示不成功，视为虚假投标，列入政府采购黑名单）  
3、与DNA数据库应用系统的无缝对接：本软件依据省厅对全省DNA实验室编号规则要求自动生成唯一的DNA实验室编号，并自动从警综平台提取人员基本信息，如姓名、身份证号等，自动调用条码打印机提示民警打印出人员DNA采集血卡贴纸，上面包括姓名、身份证号、DNA实验室编号（唯一）、条码，将其贴到血卡上即可。并自动调用高拍仪实现对当前血卡的拍照，供法治上（或三联单）审核人员审核。最后系统自动将该人员信息写入地市的DNA数据库应用系统中，以解决以往在DNA系统中的重复录入问题。  
4、人员足迹采集：软件会依序自动驱动足迹采集设备，并以引导采集的方式提示民警对嫌疑人的足迹进行采集，且在采集后自动将人员详细信息复用给本地市已建的足迹系统，最后会将足迹系统中生成的足迹编号传回警综。  
5、声纹采集：如同足迹采集，软件会依次自动调用声纹采集设备，提示民警对当前人员进行人员声纹的采集，并自动会将人员信息复用给声纹系统，最后会将声纹系统中生成的人员编号传回警综。  
6、手机采集：系统会自动将人员信息传递给相应的手机采集系统，并打开手机采集界面，提示民警在该界面对嫌疑人的手机进行采集，采集的手机信息会自动保存到当地已建的手机采集平台中，采集完成后再将手机系统中的人员编号传回警综。 
	1

	5
	指掌纹采集系统
	1)掌纹采集窗口尺寸：≥121 mm×121 mm
2)有效图像尺寸：117mm×117mm 
3)指纹图像尺寸：32.5mm×32.5mm
4)图像像素数：2304×2304像素（掌纹）；640×640像素（指纹）
5)图像畸变：≤1%
6)分辨率：500 dpi
7)图像灰度级：8位，256 级灰度；
8)指纹采集速度快，一次采集即可完成平面捺印和滚动捺印；掌纹采集模块具备光源自动调节、智能加热除雾功能；非接触指纹采集，伸手即采。
	1

	6
	相机
	1、传感器类型：CMOS；
2、显示屏尺寸≥3英寸，显示屏像素≥92万像素液晶屏；
3、传感器尺寸APS画幅（≥22.3*14.9mm），有效像素2410万，最高分辨率6000×4000，
4、高清摄像：全高清（1080）；
5、存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡；
6、文件格式：图像：JPEG，RAW，RAW+JPEG，短片：MOV，MPEG-4 AVC，H.264，可变（平均）比特率；
	1

	7
	足迹采集系统
	1、 成像分辨率≥300DPI；支持赤足足迹结构特征、压力面特征采集；
2、 足迹采集范围≥350mm×150mm；外形尺寸≤420mm（长）×400mm（宽）×210mm（高）；
3、 鞋面图像清晰度≥960P；鞋面图像像素数≥100万；
4、 支持同时采集4个角度鞋面信息，包括鞋面外侧、内侧、斜前侧、斜后侧；动态采集嫌疑人足迹，清
楚体现嫌疑人的鞋底重压特征；与传统油墨捺印方式相比更方便、准确、卫生；每片成像膜可重复使用2000次以上，并且更换方便；利用软件相应功能实现足迹重压分析；支持一键式采集人员鞋底图像或赤足足迹图像，并提供保存功能，支持正反向采集图像。
	1

	8
	高拍仪
	1、扫描元件：CMOS
2、像素：≥500万
3、最大分辨率：2592x1944dpi
4、扫描范围：A4
5、扫描速度≤1秒
6、图片格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF
	1

	9
	打印机
	1、分辨率：≥203dpi（8点/毫米）
2、打印方式：热敏或热转印
3、打印速度：≥102mm/s
4、最大打印宽度：≥104mm
5、最大打印长度：≥991mm
6、条形码类型一维码：Code 11，Code 39，Code 93，Code 128，UPC-A，UPC-E，EAN-8等；二维码：Aztec，Codablock，Code 49，Data Matrix等
7、存储：8MB
8、介质传感器：反射式、穿透式
	1

	10
	通讯设备全数据采集仪
	一、性能参数
1. 专业硬件设备配置：
· CPU类型：英特尔i5处理器或更高；
· 内存：8GB高速内存；
· 固态硬盘：1TB高速固态硬盘（最大可扩展至2TB）；
· 显示器：11.6英寸高亮度触摸液晶显示器，分辩率1920×1080；
· 多功能读卡模块功能：兼容国内所有SIM卡(包括2G\3G\4G\5G)，应支持各类Flash卡（包括SD/TF）；
· USB口：内置4个3.0，3个2.0；
· 内置WiFi、蓝牙模块；
· 并行提取模块：支持3路并行智能提取；
· 设备采用防尘、抗震等加固设计，对各种环境有良好的适应性。
2. 操作系统：Windows 10 64bit。
二、功能参数
1. 智能提取
支持通过多种连接通道（数据线、WiFi、蓝牙、物理读取、SIM卡）实现数据智能提取。系统智能适配并加载各类驱动，智能识别品牌机和智能机型号、操作系统等信息，实现智能化一键式提取。智能提取助手可根据手机型号检索操作系统类别、上市时间、CPU类型、读取方式、手机图片、数据接口及提取步骤，推荐提取方式，智能引导快捷完成数据提取。
支持提取检材基本信息、存储文件和应用信息，包括常用APP与重点关注的高危敏感APP以及应用分身信息。
2. 并行提取
产品支持多个案件手机并行提取，支持3路并行智能提取。
3. 补充提取
  支持对已完成数据提取的检材进行补充提取，用户可自定义补充提取数据。
4. WiFi提取
支持WiFi无线备份读取华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、realme、一加等品牌应用数据。
5. 扫码提取
支持对所有智能手机（含安卓、苹果、鸿蒙系统）进行微信、QQ、TIM扫码提取所有或指定会话的聊天记录。提取的数据内容包括：账号ID、昵称、聊天记录、语音、视频、图片、文件、红包、转账、网址、二维码等。
6. SIM卡信息提取
支持SIM卡数据提取：通讯录、短信息、运营商、SIM串号、SIM识别码。
7.	应用分身
1) 支持QQ、微信、陌陌应用分身数据及分身应用列表的提取；
2) 支持华为系统分身、OPPO系统分身、vivo系统分身、分身大师（上海云致）、分身大师（北京奇虎）、分身大师多开版、双开助手(多开分身)、双开小助手、X-分身、微信领袖、平行空间、悟空分身等50款以上分身工具。
8.	文件解析
1) 支持对所有智能手机（含安卓、苹果、鸿蒙系统）及部分功能手机进行已删除数据恢复，支持恢复手机通讯录、通话记录、短信、日历、记事本和系统日志等；
2) 支持恢复所有智能手机（含安卓、苹果、鸿蒙系统）应用程序中已删除的文字、图片、文档等数据，手机应用程序包括QQ、微信、TIM、钉钉、陌陌、Facebook等280款以上应用程序；
3) 支持Android手机基于镜像的深度恢复已删除数据及文件，包括图片、视频、音频、XML、PDF、doc、docx、xls、xlsx、ZIP、HTML、sqlite db等文件。
9.	数据恢复
1)	支持恢复已删除的手机机身通讯录、通话记录、短信、日历、记事本等数据；
2)	支持恢复已删除的手机应用程序数据，包括即时通讯类、电子商务类、上网历史类、地理信息类等。
	1

	11
	声纹
	1.麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，由不少于16路麦克风组成。
2.噪声抑制：配合降噪算法，实现回声抑制、混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响。
3.采集距离：有效采集距离不低于1.5米。
4.灵敏度（参考1 V/Pa，1 kHz）：≥50mV/Pa。
5.入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。
6.采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16位量化精度。
7.语音活动检测：具有语音活动检测功能，能够检测和去除无人声静音段。
8.有效时长检测：具有有效语音时长检测功能，有效语音时长不足，则无法上报语音。
9.平均能量检测：具有平均能量检测功能，要求语音平均能量不低于-25dB。
10.说话人数检测：具有说话人数检测功能。要求采集范围内仅有一人且为同一人语音，如说话人数超过一人，则无法上报语音。
11.采集规范校验：可对公安部要求的必采内容（姓名、身份证号等）、严禁内容（重复念读、数数字等）进行智能校验，发现缺失或不规范内容，系统自动提醒。
12.批量上报：针对离线采集或者其他需要批量上报语音的情况，支持用户将采集完成的语音进行批量上报。
13.采集列表：展示“未采集”、“已采集”、“无效采集列表”，针对未采集的列表，可编辑基本信息和直接采集，针对已采集未上报的列表，可编辑基本信息和上报，针对无效采集列表，可编辑基本信息和重新采集。
14.数据同步：采集终端采集的语音支持直接同步至国家库中注册和存储。
	1

	12
	虹膜采集仪
	采集时间 <1S
设备分辨力4lp/mm
虹膜采样分辨率≥20pixel/mm
灰度等级：256级
灰度等级利用率≥6比特
虹膜瞳孔对比度≥30
虹膜巩膜对比度≥10
虹膜有效区域占比≥60%
用眼安全：符合IEC62471、 GB/T 20145-2006
通讯接口：接口形式 USB 2.0
操作系统：支持32/64位Windows系列，linux操作系统、安卓系统
	1

	13
	身高体重足长信息采集仪
	用于采集身高体重足长，且自动测量及读取数据；体重测量范围：10kg-200kg，分度0.1kg；身高测量范围：105cm-200cm，分度：1cm；足长测量范围：0cm-35cm，分度为1cm；3组1寸数码管分别显示：身高、体重、足长； 
	1

	14
	工程实施
	提供现场安装、调试、培训服务
	1
















商务要求
1、 质保期：3年
2、 供货地点：许昌市公安局法制支队执法办案管理中心
3、 交货期：合同签订后7个工作日
4、 付款方式：货物交付安装后，经验收通过后7个工作日支付中标金额的100%。
5、 服务支持：产品质保期内，供应商提供7*24小时响应服务，采购人在使用过程中出现任何问题要及时解答，如电话无法解决，需免费更换相应备品备件并提供现场支持服务。质保期外，如需更换系统相关配件的，其价格不得高于当时市场价格（需提供此前三个月内市场价格证明材料）。
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